Diese Sondervorschrift gilt für die wiederkehrende Prüfung von umformten Flaschen gemäß der Begriffsbestimmung in Abschnitt 1.2.1.

Umformte Flaschen, die dem Absatz 6.2.3.5.3.1 des ADR unterliegen, müssen einer wiederkehrenden Prüfung in Übereinstimmung mit Absatz 6.2.1.6.1 des ADR unterzogen werden, die durch die folgende alternative Methode angepasst wird:

- Die in Absatz 6.2.1.6.1 d) des ADR vorgeschriebene Prüfung muss durch alternative zerstörende Prüfungen ersetzt werden.
- Es müssen besondere, zusätzliche zerstörende Prüfungen durchgeführt werden, die sich auf die Eigenschaften der umformten Flaschen beziehen.

Die Verfahren und Anforderungen dieser alternativen Methode sind nachstehend beschrieben.

Alternative Methode:

a) Allgemeines

Die folgenden Vorschriften gelten für umformte Flaschen, die in Serie und auf der Grundlage von geschweißten Stahlflaschenkörpern gemäß der Norm EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 oder der Anlage I, Teile 1 bis 3 der Richtlinie des Rates 84/527/EWG hergestellt sind. Die Auslegung der Umformung muss das Vordringen von Wasser zum inneren Stahlflaschenkörper verhindern. Die Umwandlung des Stahlflaschenkörpers in eine umformte Flasche muss den entsprechenden Vorschriften der Normen EN 1442:2017 und EN 14140:2014 + AC:2015 genügen.

Umformte Flaschen müssen mit selbstschließenden Ventilen ausgerüstet sein.

b) Grundgesamtheit

Eine Grundgesamtheit umformter Flaschen ist definiert als die Produktion von Flaschen eines einzelnen Herstellers von Umformungen unter Verwendung von durch einen einzelnen Hersteller hergestellten neuen Innenflaschenkörpern aus Stahl innerhalb eines Kalenderjahres, die auf Flaschen derselben Bauart, derselben Werkstoffe und derselben Herstellungsverfahren basieren.

c) Untergruppen einer Grundgesamtheit

Innerhalb der oben definierten Grundgesamtheit müssen umformte Flaschen, die verschiedenen Eigentümern gehören, in spezifische Untergruppen, und zwar eine je Eigentümer, aufgeteilt werden. 

Wenn die gesamte Grundgesamtheit einem einzigen Eigentümer gehört, entspricht die Untergruppe der Grundgesamtheit.

d) Rückverfolgbarkeit

Die Kennzeichen der Innenflaschenkörper aus Stahl in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 6.2.3.9 des ADR müssen auf der Umformung wiederholt werden. Darüber hinaus muss jede umformte Flasche mit einer individuellen widerstandsfähigen elektronischen Erkennungseinrichtung ausgestattet sein. Die genauen Eigenschaften der umformten Flaschen müssen vom Eigentümer in einer zentralen Datenbank aufgezeichnet werden. Die Datenbank muss für Folgendes verwendet werden:

- die Identifizierung der spezifischen Untergruppe;
- die Zurverfügungstellung der spezifischen technischen Eigenschaften der Flaschen, zumindest bestehend aus Seriennummer, Produktionslos des Stahlflaschenkörpers, Produktionslos der Umformung, Zeitpunkt der Umformung, für die Prüfstellen (wie in Abschnitt 1.2.1 definiert), Befüllzentren und zuständigen Behörden;
- die Identifizierung der Flasche, indem eine Verbindung zwischen der elektronischen Einrichtung und der Datenbank anhand der Seriennummer hergestellt wird;
- die Prüfung der Vorgeschichte der einzelnen Flasche und die Festlegung von Maßnahmen (z. B. Befüllung, Stichprobenentnahme, Wiederholungsprüfung, Zurückziehung);
- die Aufzeichnung der durchgeführten Maßnahmen, einschließlich des Datums und der Adresse des Ortes der Durchführung.

Die aufgezeichneten Daten müssen durch den Eigentümer der umformten Flaschen während der gesamten Lebensdauer der Untergruppe zur Verfügung gehalten werden.

e) Stichprobenentnahme für die statistische Auswertung

Die Stichprobenentnahme muss nach Zufallsprinzip aus einer in Absatz c) definierten Untergruppe erfolgen. Die Größe jeder Stichprobe je Untergruppe muss der Tabelle in Absatz g) entsprechen.

f) Prüfverfahren für die zerstörende Prüfung

Die in Absatz 6.2.1.6.1 des ADR vorgeschriebenen Prüfungen müssen durchgeführt werden, mit Ausnahme der Prüfung des Absatzes d), die durch das folgende Prüfverfahren ersetzt wird:
- Berstprüfung (in Übereinstimmung mit der Norm EN 1442:2017 oder EN 14140:2014 + AC:2015).

Darüber hinaus müssen die folgenden Prüfungen durchgeführt werden:

- Haftfestigkeitsprüfung (in Übereinstimmung mit der Norm EN 1442:2017 oder EN 14140:2014 + AC:2015),
- Abschäl- und Korrosionsprüfungen (in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO 4628-3:2016).

Die Haftfestigkeitsprüfung, die Abschäl- und Korrosionsprüfungen und die Berstprüfung müssen an jeder zugehörigen Stichprobe gemäß der Tabelle in Absatz g) erstmalig nach 3 Jahren Betrieb und danach alle 5 Jahre durchgeführt werden.

g) Statistische Auswertung der Prüfergebnisse - Methode und Mindestanforderungen

Das Verfahren für die statistische Auswertung in Übereinstimmung mit den zugehörigen Zurückweisungskriterien ist im Folgenden beschrieben. 

+-----------+---------+--------------+-----------------+----------------------+
| Prüf-     | Art der | Norm         | Zurückweisungs- | Bildung einer Stich- |
| intervall | Prüfung |              | kriterien       | probe aus einer      |
|           |         |              |                 | Untergruppe          |
+-----------+---------+--------------+-----------------+----------------------+
| nach 3    | Berst-  | EN 1442:2017 | Berstdruckpunkt | 3 x dritte Wurzel    |
| Jahren    | prüfung |              | der repräsenta- | aus Q oder Q/200, je |
| Betrieb   |         |              | tiven Stichprobe| nachdem, welcher der |
| (siehe    |         |              | muss über dem   | beiden Werte geringer|
| Absatz f))|         |              | unteren Grenz-  | ist, und mindestens  |
|           |         |              | wert des Tole-  | 20 pro Untergruppe   |
|           |         |              | ranzintervalls  | (Q)                  |
|           |         |              | im Stichproben- |                      |
|           |         |              | Arbeitsdiagramm |                      |
|           |         |              | liegen          |                      |
|           |         |              | (Formel siehe   |                      |
|           |         |              | Fußnote *)      |                      |
|           |         |              | kein einzelnes  |                      |
|           |         |              | Prüfergebnis    |                      |
|           |         |              | darf geringer   |                      |
|           |         |              | sein als der    |                      |
|           |         |              | Prüfdruck       |                      |
|           +---------+--------------+-----------------+----------------------+
|           | Abschä- | EN ISO 4628- | höchster Korro- | Q/1000               |
|           | lung und| 3:2016       | sionsgrad:      |                      |
|           | Korro-  |              | Ri2             |                      |
|           | sion    |              |                 |                      |
|           +---------+--------------+-----------------+----------------------+
|           | Haftfes-| ISO 2859-    | Haftfestigkeits-| siehe ISO 2859-      |
|           | tigkeit | 1:1999 +     | wert > 0,5 N/mm²| 1:1999 + A1:2011,    |
|           | des Po- | A1:2011      |                 | angewendet auf       |
|           | lyure-  | EN 1442:2017 |                 | Q/1000               |
|           | thans   | EN 14140:2014|                 |                      |
|           |         | + AC:2015    |                 |                      |
+-----------+---------+--------------+-----------------+----------------------+
| danach    | Berst-  | EN 1442:2017 | Berstdruckpunkt | 6 x dritte Wurzel    |
| alle 5    | prüfung |              | der repräsenta- | aus Q oder Q/100, je |
| Jahre     |         |              | tiven Stichprobe| nachdem, welcher der |
| (siehe    |         |              | muss über dem   | beiden Werte geringer|
| Absatz f))|         |              | unteren Tole-   | ist, und mindestens  |
|           |         |              | ranzintervalls  | 40 pro Untergruppe   |
|           |         |              | im Stichproben- | (Q)                  |
|           |         |              | Arbeitsdiagramm |                      |
|           |         |              | liegen          |                      |
|           |         |              | (Formel siehe   |                      |
|           |         |              | Fußnote *)      |                      |
|           |         |              | kein einzelnes  |                      |
|           |         |              | Prüfergebnis    |                      |
|           |         |              | darf geringer   |                      |
|           |         |              | sein als der    |                      |
|           |         |              | Prüfdruck       |                      |
|           +---------+--------------+-----------------+----------------------+
|           | Abschä- | EN ISO 4628- | höchster Korro- | Q/1000               |
|           | lung und| 3:2016       | sionsgrad:      |                      |
|           | Korro-  |              | Ri2             |                      |
|           | sion    |              |                 |                      |
|           +---------+--------------+-----------------+----------------------+
|           | Haftfes-| ISO 2859-    | Haftfestigkeits-| siehe ISO 2859-      |
|           | tigkeit | 1:1999 +     | wert > 0,5 N/mm²| 1:1999 + A1:2011,    |
|           | des Po- | A1:2011      |                 | angewendet auf       |
|           | lyure-  | EN 1442:2017 |                 | Q/1000               |
|           | thans   | EN 14140:2014|                 |                      |
|           |         | + AC:2015    |                 |                      |
+-----------+---------+--------------+-----------------+----------------------+

*) Om >= 1 + Os x k3(n;p;1-alpha). In dieser und der nachfolgenden Formel steht das "O" für den griechischen Großuchstaben Omega. Der Berstdruckpunkt (BPP) der repräsentativen Stichprobe wird für die Auswertung der Prüfergebnisse mit Hilfe eines Stichproben-Arbeitsdiagramms verwendet.

Schritt 1: Bestimmung des Berstdruckpunkts (BPP) einer repräsentativen Stichprobe

Jede Stichprobe wird durch einen Punkt repräsentiert, dessen Koordinaten der Mittelwert der Ergebnisse der Berstprüfung und die Standardabweichung der Ergebnisse der Berstprüfung sind, jeweils bezogen auf den entsprechenden Prüfdruck:

BPP: (Os = s / PH; Om = x / PH)

wobei:
x = Mittelwert der Stichprobe;
s = Standardabweichung der Stichprobe;
PH = Prüfdruck

Schritt 2: Grafische Darstellung in einem Stichproben-Arbeitsdiagramm

Jeder Berstdruckpunkt wird auf ein Stichproben-Arbeitsdiagramm mit folgenden Achsen eingezeichnet:

- Abszisse: Standardabweichung bezogen auf den Prüfdruck (Os)
- Ordinate: Mittelwert bezogen auf den Prüfdruck (Om)

Schritt 3: Bestimmung des entsprechenden unteren Grenzwerts des Toleranzintervalls im Stichproben-Arbeitsdiagramm

Die Ergebnisse der Berstprüfung müssen zunächst gemäß dem Joint Test (gemeinsamer Test) (multidirektionaler Test) unter Anwendung eines Signifikanzniveaus von alpha = 0,05 (siehe Absatz 7 der Norm ISO 5479:1997) geprüft werden, um festzustellen, ob die Ergebnisverteilung für jede Stichprobe normal oder nicht normal ist.

- Für eine normale Verteilung ist die Bestimmung des entsprechenden unteren Toleranzgrenzwerts in Schritt 3.1 dargestellt.
- Für eine nicht normale Verteilung ist die Bestimmung des entsprechenden unteren Toleranzgrenzwerts in Schritt 3.2 dargestellt.

Schritt 3.1: Unterer Grenzwert des Toleranzintervalls für Ergebnisse mit normaler Verteilung

In Übereinstimmung mit der Norm ISO 16269-6:2014 und unter Berücksichtigung, dass die Varianz unbekannt ist, muss das einseitige statistische Toleranzintervall für ein Konfidenzniveau von 95 % und einen Anteil der Gesamtheit von 99,9999 % betrachtet werden.

Nach Auftragen im Stichproben-Arbeitsdiagramm wird der untere Grenzwert des Toleranzintervalls durch eine Linie der konstanten Überlebensrate repräsentiert, die durch folgende Formel definiert ist:

Om = 1 + Os x k3(n;p;1-alpha)

wobei:
k3 = Faktorfunktion von n, p und 1-alpha;
p = Anteil der für das Toleranzintervall gewählten Gesamtheit (99,9999 %);
1-alpha = Konfidenzniveau (95 %);
n = Stichprobengröße.

Der für normale Verteilungen zugeordnete Wert für k3 muss der Tabelle am Ende von Schritt 3 entnommen werden.

Schritt 3.2: Unterer Grenzwert des Toleranzintervalls für Ergebnisse mit nicht normaler Verteilung

Das einseitige statistische Toleranzintervall muss für ein Konfidenzniveau von 95 % und einen Anteil der Gesamtheit von 99,9999 % betrachtet werden.

Der untere Toleranzgrenzwert wird durch eine Linie der konstanten Überlebensrate repräsentiert, die durch die im vorhergehenden Schritt 3.1 dargestellte Formel bestimmt ist, wobei der Faktor k3 auf den Eigenschaften einer Weibull-Verteilung basiert und danach berechnet wird.

Der für Weibull-Verteilungen zugeordnete Wert für k3 muss der nachstehenden Tabelle am Ende von Schritt 3 entnommen werden. 

+--------------+-------------+------------+
|             Tabelle für k3              |
|   p = 99,9999 % und (1-alpha) = 0,95    |
+--------------+-------------+------------+
| Stichproben- |   normale   |  Weibull-  |
|    größe     |  Verteilung | Verteilung |
|       n      |      k3     |     k3     |
+--------------+-------------+------------+
|      20      |   6,901     |   16,021   |
|      22      |   6,765     |   15,722   |
|      24      |   6,651     |   15,472   |
|      26      |   6,553     |   15,258   |
|      28      |   6,468     |   15,072   |
|      30      |   6,393     |   14,909   |
|      35      |   6,241     |   14,578   |
|      40      |   6,123     |   14,321   |
|      45      |   6,028     |   14,116   |
|      50      |   5,949     |   13,947   |
|      60      |   5,827     |   13,683   |
|      70      |   5,735     |   13,485   |
|      80      |   5,662     |   13,329   |
|      90      |   5,603     |   13,203   |
|     100      |   5,554     |   13,098   |
|     150      |   5,393     |   12,754   |
|     200      |   5,300     |   12,557   |
|     250      |   5,238     |   12,426   |
|     300      |   5,193     |   12,330   |
|     400      |   5,131     |   12,199   |
|     500      |   5,089     |   12,111   |
|    1000      |   4,988     |   11,897   |
|  unendlich   |   4,753     |   11,408   |
+--------------+-------------+------------+

Bem. Wenn die Stichprobengröße zwischen zwei Werten liegt, muss die am nächsten liegende kleinere Stichprobengröße gewählt werden.

h) Maßnahmen, wenn die Akzeptanzkriterien nicht erfüllt werden

Wenn ein Ergebnis der Berstprüfung, der Abschäl- und Korrosionsprüfung oder der Haftfestigkeitsprüfung die Kriterien, die in der Tabelle in Absatz g) angegeben sind, nicht erfüllt, muss die betroffene Untergruppe umformter Flaschen vom Eigentümer für weitere Untersuchungen ausgesondert werden und darf nicht befüllt oder für die Beförderung und Verwendung freigegeben werden.

In Absprache mit der zuständigen Behörde oder der Xa-Stelle, welche die Baumusterzulassung erteilt hat, müssen zusätzliche Prüfungen durchgeführt werden, um die Grundursache des Versagens zu ermitteln.

Wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass die Grundursache auf die betroffene Untergruppe des Eigentümers begrenzt ist, muss die zuständige Behörde oder die Xa-Stelle Maßnahmen in Bezug auf die gesamte Grundgesamtheit und eventuell andere Herstellungsjahre ergreifen.

Wenn nachgewiesen werden kann, dass die Grundursache auf einen Teil der betroffenen Untergruppe begrenzt ist, dürfen die nicht betroffenen Teile von der zuständigen Behörde für die Wiederinbetriebnahme zugelassen werden. Es muss nachgewiesen werden, dass keine einzelne umformte Flasche, die wieder in Betrieb genommen wird, betroffen ist.

i) Anforderungen an Befüllzentren

Der Eigentümer muss der zuständigen Behörde Nachweise zur Verfügung stellen, dass die Befüllzentren

- den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR Verpackungsanweisung P 200 (7) entsprechen und die Anforderungen der in der Tabelle in Unterabschnitt 4.1.4.1 des ADR Verpackungsanweisung P 200 (11) in Bezug genommenen Norm für Prüfungen vor dem Befüllen erfüllt und richtig angewendet werden;
- über die angemessenen Mittel zur Erkennung umformter Flaschen durch die elektronische Erkennungseinrichtung verfügen;
- Zugang zu der in Absatz d) festgelegten Datenbank haben;
- die Fähigkeit besitzen, die Datenbank zu aktualisieren;
- ein Qualitätssicherungssystem gemäß der Normenreihe ISO 9000 oder gleichwertiger Normen anwenden, das von einer von der zuständigen Behörde anerkannten akkreditierten unabhängigen Stelle zertifiziert ist.