Falls der Stoff in erwärmtem Zustand zur Beförderung aufgegeben oder befördert wird, ist eine Zuordnung zu Klasse 3 zu prüfen, vorrangig zu der allgemeinen UN-Nr. 3256 oder Stoffnummer 9001 in der Klasse 9.