* s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage:

Toute partie de cale et de panneau d'écoutille susceptible d'entrer en contact avec cette matière doit être en métal ou en bois d'une densité spécifique d'au moins 750 kg/m3 (bois séché).