Dieser Stoff ist in Tabelle C des ADN namentlich unter der Stoffnummer 9003 genannt. Der Stoff neigt jedoch zur Polymerisation. Der BAM liegen derzeit keine Informationen zur Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) in den verschiedenen Umschließungen und zur Reaktionswärme vor. Die angegeben Klassifizierung gilt für den Fall, dass der Stoff eine SAPT größer 75 °C oder eine Reaktionswärme von höchstens 300 J/g aufweist. 

Sollte der Stoff bei Beförderung in Verpackungen, Großpackmitteln (IBC) oder Tanks eine Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) von höchstens 75 °C und eine Reaktionswärme von mehr als 300 J/g aufweisen, ist er der 

UN-Nr. 3532 POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G.

in der Klasse 4.1 zuzuordnen. 

Bei einer Beförderung in Verpackungen oder Großpackmitteln (IBC) mit einer SAPT von höchstens 50 °C bzw. in Tanks von höchstens 45 °C muss eine Zuordnung zur 

UN-Nr. 3534 POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT, N.A.G.

in der Klasse 4.1 erfolgen.