* s'applique qu'en cas de transport de cette matière en vrac ou sans emballage:

Avant le chargement de ces matières en vrac ou sans emballage, il doit être assuré que les cales sont aussi sèches que possible.