Dieser Stoff ist zweimal im ADN in Unterabschnitt 2.2.41.4 "Verzeichnis der bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoffe in Verpackungen" mit jeweils unterschiedlichem Namen und unterschiedlichen Kontroll- und Notfalltemperaturen aufgeführt:

2-(2-HYDROXYETHOXY)-1-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENZEN-4-DIAZONIUM-ZINKCHLORID
Kontrolltemperatur: +45 °C 
Notfalltemperatur: +50 °C

3-(2-HYDROXYETHOXY)-4-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID
Kontrolltemperatur: +40 °C 
Notfalltemperatur: +45 °C

Die weiteren Bedingungen für den Transport in Verpackungen sind identisch.

Der erste Eintrag ist in der Datenbank GEFAHRGUT unter der BAM-Nummer 5341 aufgeführt, der zweite unter der BAM-Nummer 2481. Der Anwender ist verantwortlich für die Auswahl des korrekten Eintrages für den Transport.

Die BAM empfiehlt im Zweifelsfall eine Zuordnung zum Eintrag in der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.41.4 mit der niederigeren Kontroll- und Notfalltemperatur (BAM-Nr. 2481).