Ethylenglycolmonobutylether ist in Tabelle C des ADN aufgeführt und dort der UN-Nr. 9003 "STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C , die nicht anderen Klassen zuzuordnen sind" zugeordnet. Demnach wäre der Stoff nur bei Beförderung in Tankschiffen Gefahrgut. Nach einem Gutachten des Bundesamtes für Risikobewertung (BfR) hat der Stoff jedoch auch giftige Eigenschaften entsprechend der Verpackungsgruppe III. Daraus ergibt sich für diese BAM-Nummer eine Zuordnung zur UN-Nr. 2810 "GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.".

Es ist geplant, dies dem BMDV zu melden, um einen Änderungsantrag für das ADN zu initiieren.

Für den technisch reinen Stoff mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C siehe BAM-Nr. 63.