Dieser Stoff ist nur dann kein Gefahrgut, wenn er keine Eigenschaften aufweist, die zu einer Einstufung in die Klassen 1 bis 9 für verpackte Stoffe führt. Nur gefährlich im geschmolzenem Zustand bei Beförderung in Tankschiffen, siehe BAM Nr. 12619.