Dieser Stoff der Verpackungsgruppe I darf nach Unterabschnitt 4.2.1.19 des RID/ADR/IMDG-Codes nicht in ortsbeweglichen Tanks in geschmolzenem Zustand befördert oder zur Beförderung aufgegeben werden, da sich die zugeordnete Tankanweisung in Tabelle A, Spalte 10 RID/ADR bzw. Spalte 13 der Gefahrgutliste in Kapitel 3.2 des IMDG-Codes nicht auf eine Beförderung des Stoffes über seinem Schmelzpunkt bezieht. 

Da für diesen Stoff nach Tabelle A, Spalte 12 RID/ADR keine Tankcodierung für flüssige Stoffe (L) angegeben ist, ist eine Beförderung in RID-/ADR-Tanks ebenfalls nicht möglich. 

Weiterhin ist eine Beförderung in Tankschiffen nach Tabelle C des ADN nicht zulässig. Daher ist für diesen Stoff die Beförderung in geschmolzenem Zustand auf Binnenschiffen verboten.