Folgende Stoffe dürfen nicht in einem N-Schiff befördert werden:

- Stoffe, deren Zündtemperatur <= 200 °C ist;
- Stoffe, deren Flammpunkt < 23 ºC und deren Explosionsbereich > 15 Prozentpunkte ist;
- Gemische, die halogenierte Kohlenwasserstoffe enthalten;
- Gemische, die mehr als 10 % Benzen enthalten;
- Stoffe und Gemische, die stabilisiert befördert werden.