Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in Absatz 4.2.5.2.6 des ADR aufgeführt. Seit dem 01.01.2019 dürfen die in der Tankanweisung T23 aufgeführten Stoffe auch gemäß Absatz 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 Verpackungsmethode OP8 verpackt befördert werden. In diesem Fall gelten die selben Bedingungen für die Temperaturkontrolle wie bei Tanks. 