Hinweis: Wenn der Stoff bei einer Temperatur von mindestens 100 °C befördert oder zur Beförderung aufgegeben wird, muss an Tankfahrzeugen, Kesselwagen, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, Spezialfahrzeugen, Spezialwagen oder Spezialcontainern oder besonders ausgerüsteten Fahrzeugen, Wagen oder Großcontainern das Zeichen für erwärmte Stoffe nach Abschnitt 5.3.3 angebracht werden.