Dieser Stoff der Verpackungsgruppe I darf in geschmolzenem Zustand weder nach Unterabschnitt 4.2.1.19 des RID/ADR/IMDG-Codes in ortsbeweglichen, noch nach Tabelle A Spalte 12 RID/ADR in RID/ADR-Tanks befördert oder zur Beförderung aufgegeben werden. 

Für diesen Stoff ist die Beförderung in geschmolzenem Zustand daher verboten.