Immatriculé si nécessaire!
Matières corrosives
Signe conventionnel (liquides déversés de deux tubes à essai
en verre et attaquant une main et un métal): noir sur fond blanc (moitié supérieure);
et noir avec bordure blanche (moitié inférieure);
chiffre '8' en blanc dans le coin inférieur