Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.

Die Klassifizierung erfolgte aufgrund der bisher vorliegenden Wirkungs- und Toxizitätsdaten und der Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR). Falls dem Anwender andere Prüfergebnisse vorliegen, muss der Stoff ggf. neu klassifiziert werden.