Dieser Stoff ist in Tabelle C des ADN namentlich unter der Stoffnummer 9004 genannt und damit bei Beförderung Tankschiffen Gefahrgut. Da die Beförderung in Tankschiffen nur in geschmolzener (flüssiger) Form möglich ist, existiert für den geschmolzenen Stoff eine zweite BAM-Nummer (405). In verpackter Form (in Verpackungen, Tanks etc.) unterliegt der Stoff nicht den Vorschriften des ADN.