Ferrosilicium unterliegt in den angegebenen Konzentrationen nur den Vorschriften der Klasse 4.3 des ADN, wenn es unverpackt oder geschüttet in Laderäumen von Trockengüterschiffen befördert wird. Wird der Stoff in Fahrzeugen, Eisenbahnwagen oder Containern auf Binnenschiffen in loser Schüttung befördert, so unterliegt er nicht den Vorschriften des ADN.