Die Beförderung des Stoffes ist aufgrund seiner explosiven Eigenschaften verboten. Er kann aber zur Beförderung zugelassen werden, wenn er einer der Benennungen oder einer der n.a.g.-Eintragungen in Tabelle A zugeordnet worden ist und den Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien entspricht. Die Zuordnung erfolgt durch die zuständige Behörde des Ursprungslandes (für Deutschland die BAM).