Diese Eintragung umfasst unter anderem Gemische von Gasen, die folgende Eigenschaften aufweisen:

Gemisch | höchster Dampfdruck bei 70 °C (MPa) | minimale Dichte bei 50 °C (kg/l) | erlaubte technische Benennung *) für Zwecke des Unterabschnitts 5.4.1.1

A | 1,1 | 0,525 | "Gemisch A" oder "Butan"
A 01 | 1,6 | 0,516 | "Gemisch A 01" oder "Butan"
A 02 | 1,6 | 0,505 | "Gemisch A 02" oder "Butan"
A 0 | 1,6 |0,495 | "Gemisch A 0" oder "Butan"
A 1 | 2,1 |0,485 | "Gemisch A 1"
B 1 | 2,6 | 0,474 | "Gemisch B 1"
B 2 | 2,6 | 0,463 | "Gemisch B 2"
B | 2,6 | 0,450 | "Gemisch B"
C | 3,1 | 0,440 | "Gemisch C" oder "Propan"

__________
*) Bei Beförderungen in Tanks dürfen die Handelsnamen "Butan" und "Propan" nur als Zusatz verwendet werden.