Zusammengesetzte Verpackungen sind zulässig.
Die allgemeinen  Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.


Zusätzliche Vorschriften:
1. Der höchste Füllungsgrad der Verpackungen beträgt 90 %.
2. Die Verpackungen müssen mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein.