Die Beförderung dieses Stoffes unter der UN-Nr. 3082 ist nur zulässig, wenn der Stoff keine metallkorrosiven Eigenschaften besitzt, die zu einer Einstufung in die Klasse 8, Verpackungsgruppe III führen.