Der Stoff ist zur Beförderung in UN-Tanks nicht zugelassen.
Dies bedeutet, dass im Kapitel 3.2 Tabelle A (Verzeichnis der gefährlichen Güter in UN-numerischer Reihenfolge) des ADR in der Spalte 10 keine Tankanweisuung angegeben ist (siehe Erläuterung zu Spalte 10 im Abschnitt 3.2.1).