Les récipients à pression doivent satisfaire aux conditions suivantes:

i) l'épreuve de pression doit être accompagnée d'un examen intérieur des récipients à pression et d'une vérification des accessoires;
ii) de plus, tous les deux ans, la résistance à la corrosion sera vérifiée au moyen d'instruments appropriés (par exemple par ultrasons), de même que l'état des accessoires;
iii) l'épaisseur de paroi ne doit pas être inférieure à 3 mm.