Es ist zu beachten, dass dieser Stoff derzeit nur in DOT-Druckgefäßen von den USA nach Europa transportiert wird.

Für diesen Stoff liegen der BAM bisher keine Daten zur kritischen Temperatur vor. Unter der Annahme, dass diese > -50 °C ist, wird der Stoff der UN-Nr. 3309 zugeordnet. Sollten Daten mit einer kritischen Temperatur von höchstens -50 °C vorliegen, dann muss der Stoff zur UN-Nr. 3305 umklassifiziert werden.