Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

Für feste Stoffe, die PCB, polyhalogenierte Biphenyle, polyhalogenierte Terphenyle oder halogenierte Monomethyldiphenylmethane enthalten oder damit kontaminiert sind:

Verpackungen gemäß Verpackungsanweisung P 002 (siehe unten).

Ungeachtet der oben aufgeführten Vorschriften dürfen feste Stoffe, die nicht gemäß Verpackungsanweisung P 002 verpackt sind, in Beförderungsmitteln befördert werden, die mit einer dichten Wanne aus Metall mit einer Mindesthöhe von 800 mm ausgerüstet sind, welche saugfähiges inertes Material in einer mindestens für die Aufnahme des 1,1-fachen Volumens jeglicher freien Flüssigkeit ausreichenden Menge enthält.

Bem. Die zugelassenen Verpackungen dürfen eine Nettomasse von 400 kg überschreiten (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3).


Zusammengesetzte Verpackungen nach Verpackungsanweisung P 002:

|  Innenverpackung    |       Außenverpackung           |   Art    | Maximal * |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+
| Glas          10 kg | Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  400 kg   |
| Kunststoff 1) 30 kg |            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  400 kg   |
| Metall        40 kg |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  400 kg   |
| Papier 1),2)  50 kg |            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  400 kg   |
| Pappe  1),2)  50 kg |            Sperrholz            | 1D       |  400 kg   |
|                     |            Pappe                | 1G       |  400 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kisten aus Stahl                | 4A       |  400 kg   |
|                     |            Aluminium            | 4B       |  400 kg   |
|                     |            Naturholz            | 4C1      |  400 kg   |
|                     |            Naturholz mit staub- | 4C2      |  400 kg   |
|                     |              dichten Wänden     |          |           |
|                     |            Sperrholz            | 4D       |  400 kg   |
|                     |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  400 kg   |
|                     |            Pappe                | 4G       |  400 kg   |
|                     |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                     |            starrem Kunststoff   | 4H2      |  400 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kanister aus Stahl              | 3A1, 3A2 |  120 kg   |
|                     |              Aluminium          | 3B1, 3B2 |  120 kg   |
|                     |              Kunststoff         | 3H1, 3H2 |  120 kg   |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+

* Höchste Nettomasse (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)

1) Diese Innenverpackungen müssen staubdicht sein.
2) Diese Innenverpackungen dürfen nicht verwendet werden, wenn der Stoff sich während der Beförderung verflüssigen kann.