Beförderungen, bei denen die Nettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit: - 1000 kg überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien B, C, D und E; - 1000 kg nicht überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D und E.