Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge:
Die Wasserdruckprüfung ist spätestens alle drei Jahre durchzuführen.

Tankcontainer, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) und MEGC:
Die Wasserdruckprüfung ist spätestens alle zweieinhalb Jahre durchzuführen.

