Die Klassifizierung beruht auf Angaben der ECHA. Dort wird der Stoff als "Skin Corr. 1A" (entspricht Klasse 8, Verpackungsgruppe I) und umweltgefährlich (H411) eingestuft. Das BfR empfiehlt ebenfalls eine Zuordnung zur VG I. Sollten dem Anwender andere Daten vorliegen, kann der Stoff ggf. auch der Verpackungsgruppe II zugeordnet werden. Hinsichtlich der Umweltgefährlichkeit erfolgte die Einstufung u. a. über die Daten in der (Q)SAR-Datenbank. Da der BAM keine Daten über die Abbaubarkeit vorliegen, wurde der Stoff gemäß Bemerkung 4 in Absatz 2.2.9.1.10.3.1 des ADR als nicht schnell abbaubar eingestuft.