Der Stoff neigt bei erhöhter Temperatur zu einer gefährlichen Polymerisationsreaktion; die Stabilisierung erfolgt meist mit 4-tert-Butylbrenzcatechin. Das technische Produkt enthält bis zu 20 Masse-% Ethylvinylbenzen (CAS RN: 28106-30-1).