Die UN-Nr. 3553 wurde zum 01.01.2025 in das ADR aufgenommen. Hierbei erfolgte jedoch keine Berücksichtigung in der Tabelle in Absatz 4.3.3.2.5. Somit ist trotz Angabe der Tankcodierung PxBN(M) in Tabelle A Spalte (12) aufgrund fehlender Angaben zum Mindestprüfdruck und zur höchstzulässigen Masse der Füllung je Liter Fassungsraum keine Beförderung in Tanks mit einem Durchmesser größer 1,5 m möglich. Für Tanks mit einem Durchmesser von höchstens 1,5 m ist nach Absatz 4.3.3.2.3 eine Beförderung mit den Vorgaben für den Prüfdruck (225 bar) und Füllfaktor (0,39) aus der Verpackungsanweisung P200 in Unterabschnitt 4.1.4.1 möglich.