Die Beförderung dieses Stoffes ist unter der Verpackungsgruppe II zulässig, wenn der Siedepunkt größer 35 °C ist (siehe BAM-Nr. 12580). Bei einem Siedepunkt von höchstens 35 °C ist er der Verpackungsgruppe I zuzuordnen.