Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.
Da der BAM keine Daten zur genauen Bewertung vorliegen, wurde die Klassifizierung in Analogie zu UN-Nr. 2307 3-Nitro-4-chlorbenzotrifluorid (Klasse 6.1, Verpackungsgruppe II) vorgenommen.