Die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.7.1 müssen erfüllt sein.

Die angegebenen Mengen sind die höchstzulässigen Mengen je Versandstück.

Folgende Verpackungen sind zugelassen:

(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit Kisten (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2), Fässern (1G, 1H1, 1H2 und 1D) oder Kanistern (3H1 und 3H2) als Außenverpackungen;

(2) Fässer (1G, 1H1, 1H2, 1D) oder Kanister (3H1, 3H2) als Einzelverpackungen;

(3) Kombinationsverpackungen mit Innengefäßen aus Kunststoff (6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 und 6HH2).

Höchstzulässige Menge je Verpackung / Versandstück (Verpackungsmethode OP5):

+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+
|                       | OP1 |   OP2 a) | OP3 | OP4 a) | OP5 |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+
| höchstzulässige Net-  | 0,5 | 0,5 / 10 |  5  | 5 / 25 |  25 |
| tomasse (kg) für      |     |          |     |        |     |
| feste Stoffe und für  |     |          |     |        |     |
| zusammengesetzte Ver- |     |          |     |        |     |
| packungen (flüssige   |     |          |     |        |     |
| und feste Stoffe)     |     |          |     |        |     |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+
| höchstzulässiger In-  | 0,5 |   --     |  5  |   --   |  30 |
| halt in Litern für    |     |          |     |        |     |
| flüssige Stoffe c)    |     |          |     |        |     |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+

a) Wenn zwei Werte angegeben sind, gilt der erste für die höchstzulässige Nettomasse je Innenverpackung und der zweite für die höchstzulässige Nettomasse des vollständigen Versandstücks.
c) Viskose Stoffe werden wie feste Stoffe behandelt, wenn die in der Begriffsbestimmung für "flüssige Stoffe" in Abschnitt 1.2.1 vorgeschriebenen Kriterien nicht erfüllt werden.


Zusätzliche Vorschriften:
1. Innenverpackungen aus Metall dürfen für zusammengesetzte Verpackungen nicht verwendet werden.
2. In zusammengesetzten Verpackungen dürfen Gefäße aus Glas nur als Innenverpackungen verwendet werden, wobei die höchstzulässige Menge je Gefäß 0,5 kg für feste Stoffe und 0,5 Liter für flüssige Stoffe beträgt.
3. In zusammengesetzten Verpackungen darf das Polstermaterial nicht leicht entzündbar sein.
4. Die Verpackung für ein organisches Peroxid oder einen selbstzersetzlichen Stoff, für die ein Nebengefahrzettel "EXPLOSIV" (Muster 1, siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich ist, muss auch den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.5.10 und 4.1.5.11 entsprechen.


Zusätzlich ist Absatz 4.1.7.1.4 zu beachten:

Für neue organische Peroxide, neue selbstzersetzliche Stoffe oder neue Zubereitungen von bereits zugeordneten organischen Peroxiden oder von bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoffen ist die geeignete Verpackungsmethode wie folgt zu bestimmten:

a) ORGANISCHES PEROXID TYP B oder SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B:

Die Verpackungsmethode OP5 ist anzuwenden, wenn das organische Peroxid (oder der selbstzersetzliche Stoff) die Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Absatz 20.4.3 b) [bzw. 20.4.2 b)] in einer durch die Verpackungsmethode zugelassenen Verpackung erfüllt. Kann das organische Peroxid (oder der selbstzersetzliche Stoff) diese Kriterien nur in einer kleineren Verpackung als der durch die Verpackungsmethode OP5 zugelassenen erfüllen (d.h. in einer der für OP1 bis OP4 aufgeführten Verpackungen), ist die entsprechende Verpackungsmethode mit der niedrigeren OP-Nummer anzuwenden.