Danger de classe 4.1: Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières solides explosibles désensibilisées
No du modèle d'étiquette 4.1
Signe conventionnel et couleur du signe: Flamme, noir
Fond: blanc, barré de sept bandes verticales rouge
Chiffre figurant dans le coin inférieur (et couleur du chiffre): 4 (noir)