Sondervorschriften für die Verpackung PP 50 und PP 52:

PP 50: Es sind keine Innenverpackungen erforderlich, wenn Fässer als Außenverpackungen verwendet werden.

PP 52: Werden Fässer aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) als Außenverpackung verwendet, so müssen diese so hergestellt sein, dass ein Explosionsrisiko infolge eines Anstiegs des Innendrucks auf Grund innerer oder äußerer Ursachen verhindert wird.