Voir sous 7.5.5.3:


"7.5.5.3  Limitations relatives aux peroxydes organiques et matières autoréactives

La quantité maximale de peroxydes organiques de la classe 5.2 et de matières autoréactives de la classe 4.1 de type B, C, D, E ou F est limitée à 20 000 kg par unité de transport."