Code PxBH(M):

P = Type de citerne:

Citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz liquéfiés ou dissous.
-------------------------

x = Pression de calcul:

Valeur chiffrée de la pression minimale d'épreuve pertinente selon le tableau du 4.3.3.2.5.
-------------------------

B = Ouvertures (voir sous 6.8.2.2 et 6.8.3.2):

Citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le bas avec 3 fermetures ou véhicule-batterie ou
CGEM, avec ouvertures au-dessous du niveau du liquide ou pour gaz comprimés.
-------------------------

H = Soupapes/dispositifs de sécurité:

Citerne, véhicule-batterie ou CGEM fermé hermétiquement (voir 1.2.1).
-------------------------

(M) = Une lettre "(M)" après le code-citerne indique que la matière peut aussi être transportée dans des véhicules-batteries ou des CGEM.