Code LGBF:

L = Tanktyp:

Tank für Stoffe in flüssigem Zustand (flüssige Stoffe oder feste Stoffe, die in geschmolzenem Zustand zur Beförderung aufgegeben werden).
-------------------------

G = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck gemäß allgemeinen Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.14.
-------------------------

B = Öffnungen (siehe Absatz 6.8.2.2.2):

Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren.
-------------------------

F = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Tank mit Über- und Unterdruckbelüftungseinrichtung gemäß Absatz 6.8.2.2.6 mit Einrichtung zur Verhinderung einer Flammenausbreitung oder explosionsdruckstoßfester Tank.