Code L4BV(+):

L = Tanktyp:

Tank für Stoffe in flüssigem Zustand (flüssige Stoffe oder feste Stoffe, die in geschmolzenem Zustand zur Beförderung aufgegeben werden).
-------------------------

4 = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck: 4 bar (siehe Absatz 6.8.2.1.14).
-------------------------

B = Öffnungen (siehe Absatz 6.8.2.2.2):

Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren.
-------------------------

V = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Tank mit Über- und Unterdruckbelüftungseinrichtung gemäß Absatz 6.8.2.2.6 ohne Einrichtung zur Verhinderung einer Flammenausbreitung oder nicht explosionsdruckstoßfester Tank.
-------------------------

(+) = Die Angabe "(+)" nach der Tankcodierung bedeutet, dass der Stoff besonderen Vorschriften unterliegt. In diesem Fall ist die wechselweise Verwendung von Tanks nur dann zugelassen, wenn dies in der Bescheinigung über die Baumusterzulassung spezifiziert ist. Unter Beachtung der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 13 angegebenen Sondervorschriften dürfen gemäß den Vorschriften am Ende des Absatzes 4.3.4.1.2 höherwertigere Tanks verwendet werden.