Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in Absatz 4.2.5.2.6 des ADR aufgeführt. Seit dem 01.01.2019 dürfen die in der Tankanweisung T23 aufgeführten Stoffe auch gemäß Absatz 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 Verpackungsmethode OP8 verpackt befördert werden. In diesem Fall gelten die selben Bedingungen für die Temperaturkontrolle wie bei Tanks. 

Da der Stoff auch namentlich in der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4 aufgeführt ist, darf er unter der dort genannten UN-Nummer 3109 in Verpackungen auch ohne Temperaturkontrolle befördert werden. Hierfür existiert eine zweite BAM-Nummer 10146.