Gemäß Absatz 2.2.2.2.2 sechster Anstrich ist die Beförderung von Druckgaspackungen, bei denen Gase, die gemäß Absatz 2.2.2.1.5 giftig oder gemäß Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 pyrophor sind, als Treibmittel verwendet werden, nicht zugelassen.