Die Bauart muss entsprechend geprüft und gekennzeichnet sein.

Achtung:
Nach Meinung der BAM sind Feinstblechverpackungen des Typs 0A1 und 0A2 nicht für für Stoffe geeignet, deren Dampfdruck 110 kPa überschreitet. Wir empfehlen, diese Verpackungen für diesen Stoff nicht zu verwenden, obwohl in Tabelle A des ADR die Verpackungsanweisung R001 angegeben ist. Eine Meldung an die Gemeinsame Tagung ist erfolgt.