Code CxBN(M):

C = Tanktyp:

Tank, Batterie-Fahrzeug oder MEGC für verdichtete Gase.
-------------------------

x = Berechnungsdruck:

Zahlenwert des zutreffenden Mindestprüfdrucks in bar gemäß Tabelle in Absatz 4.3.3.2.5.
-------------------------

B = Öffnungen (siehe Unterabschnitte 6.8.2.2 und 6.8.3.2):

Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren oder Batterie-Fahrzeug oder MEGC mit Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels oder für verdichtete Gase.
-------------------------

N = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Tank, Batterie-Fahrzeug oder MEGC mit Sicherheitsventil gemäß Absatz 6.8.3.2.9 oder 6.8.3.2.10, der nicht luftdicht verschlossen ist.
-------------------------

(M) = Der Stoff darf in Batterie-Fahrzeugen oder MEGC befördert werden.