Zusammengesetzte Verpackungen sind zulässig.
Die allgemeinen  Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.


Zusätzliche Vorschriften:
1. Die Verpackungen müssen so ausgelegt und hergestellt sein, dass ein Austreten von Wasser, Alkohol oder Phlegmatisierungsmittel verhindert wird.
2. Die Verpackungen müssen so hergestellt und verschlossen sein, dass ein Explosionsüberdruck oder ein Druckaufbau von mehr als 300 kPa (3 bar) verhindert wird.


Sondervorschrift für die Verpackung PP 48:
Für die UN-Nummer 3474 dürfen keine Verpackungen aus Metall verwendet werden. Verpackungen aus anderen Werkstoffen mit einer geringen Menge Metall, z.B. Metallverschlüsse oder andere Zubehörteile aus Metall, wie die in Abschnitt 6.1.4 genannten, gelten nicht als Verpackungen aus Metall.