Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge:
Wenn Tanks, die für die Beförderung und Verarbeitung von Bitumen vorgesehen sind, am Ende des Auslaufstutzens mit einer Sprühstange ausgerüstet sind, darf die in Absatz 6.8.2.2.2 vorgeschriebene Verschlusseinrichtung durch ein Verschlussventil ersetzt werden, das sich im Auslaufstutzen befindet und der Sprühstange vorgeschaltet ist.

Tankcontainer, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) und MEGC:
(gestrichen)