Code SGAN(+):

S = Tanktyp:

Tank für Stoffe in festem (pulverförmigem oder körnigem) Zustand.
-------------------------

G = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck gemäß allgemeinen Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.14.
-------------------------

A = Öffnungen (siehe Absatz 6.8.2.2.2):

Tank mit Bodenöffnungen mit 2 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren.
-------------------------

N = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Tank ohne Über- und Unterdruckbelüftungseinrichtung gemäß Absatz 6.8.2.2.6 und nicht luftdicht verschlossen.
-------------------------

(+) = Die Angabe "(+)" nach der Tankcodierung bedeutet, dass der Stoff besonderen Vorschriften unterliegt. In diesem Fall ist die wechselweise Verwendung von Tanks nur dann zugelassen, wenn dies in der Bescheinigung über die Baumusterzulassung spezifiziert ist. Unter Beachtung der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 13 angegebenen Sondervorschriften dürfen gemäß den Vorschriften am Ende des Absatzes 4.3.4.1.2 höherwertigere Tanks verwendet werden.