Die Klassifizierung erfolgte nur anhand der Einstufung in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung). Der Anwender muss prüfen, ob evtl. eine Toxizität im Sinne der Klasse 6.1 vorliegt und eine Zuordnung zur UN-Nr. 1557 Verpackungsgruppe I, II oder III erfolgen muss.