Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

|  Innenverpackung    |       Außenverpackung           |   Art    | Maximal * |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+
| Glas          10 kg | Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  400 kg   |
| Kunststoff 1) 50 kg |            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  400 kg   |
| Metall        50 kg |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  400 kg   |
| Papier 1),2)  50 kg |            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  400 kg   |
| Pappe  1),2)  50 kg |            Sperrholz            | 1D       |  400 kg   |
|                     |            Pappe                | 1G       |  400 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kisten aus Stahl                | 4A       |  400 kg   |
|                     |            Aluminium            | 4B       |  400 kg   |
|                     |            einem anderen Metall | 4N       |  400 kg   |
|                     |            Naturholz            | 4C1      |  400 kg   |
|                     |            Naturholz mit staub- | 4C2      |  400 kg   |
|                     |              dichten Wänden     |          |           |
|                     |            Sperrholz            | 4D       |  400 kg   |
|                     |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  400 kg   |
|                     |            Pappe                | 4G       |  400 kg   |
|                     |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                     |            starrem Kunststoff   | 4H2      |  400 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kanister aus Stahl              | 3A1, 3A2 |  120 kg   |
|                     |              Aluminium          | 3B1, 3B2 |  120 kg   |
|                     |              Kunststoff         | 3H1, 3H2 |  120 kg   |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+

* Höchste Nettomasse (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)

1) Diese Innenverpackungen müssen staubdicht sein.
2) Diese Innenverpackungen dürfen nicht verwendet werden, wenn sich der zu befördernde Stoff während der Beförderung verflüssigen kann (siehe Unterabschnitt 4.1.3.4).