Bei Stoffen, die für die Beförderung stabilisiert werden müssen, und bei denen die SAPT höchstens dem in Absatz 2.2.41.1.21 vorgeschriebenen Wert entspricht, gelten nach Unterabschnitt 3.1.2.6 zusätzlich die Vorschriften des Absatzes 2.2.41.1.17, die Sondervorschrift 386 des Kapitels 3.3, die Sondervorschrift V8 des Kapitels 7.2, die Sondervorschrift S4 des Kapitel 8.5 und die Vorschriften des Kapitels 9.6.

Wird ein polymerisierender Stoff zur Entsorgung oder zum Recycling befördert, muss die Sondervorschrift 386 nicht eingehalten werden, wenn die Bedingungen der Sondervorschrift 676 eingehalten sind.

Diesem Stoff wurden aus den o. g. Gründen für die Datenbank GEFAHRGUT zusätzlich zu den Angaben in Tabelle A des ADR die o. g. Sondervorschriften 386, 676, V8 und S4 zugeordnet.

Sollte der Stoff bei Beförderung in Verpackungen oder Tanks eine Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) von mehr als 75 °C und eine Reaktionswärme von höchstens 300 J/g aufweisen, so müssen diese Sondervorschriften nicht berücksichtigt werden. Der BAM liegen dazu keine konkreten Werte vor, weshalb hier konservativ entschieden wurde, die Sondervorschriften aufzuführen.