Ce gaz peut aussi être emballé dans des capsules dans les conditions suivantes:

a) La masse de gaz ne doit pas dépasser 150 g par capsule;
b) Les capsules doivent être exemptes de défaut de nature à en affaiblir la résistance;
c) L'étanchéité de la fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.) propre à éviter toute fuite du système de fermeture en cours de transport;
d) Les capsules doivent être placées dans un emballage extérieur d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.